**ГРАД ВРШАЦ**

**Трг победе 1**

**26300 Вршац**

[**www.vrsac.**com](http://www.vrsac.com)

**ПИБ 100912619**

**e-mail:nmilutinovic@vrsac.org.rs**

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-80/2018-IV-09 од 02.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-80/2018-IV-09 од 02.10.2018. године, припремљен је:

**ПОЗИВ**

**ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**

**У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ БРОЈ 404-80/2018-IV-09**

 **применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН**

**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРШЦА**

**ИЗ ТОГ РАЗЛОГА НАРУЧИЛАЦ ПОЗИВА САМО И СВЕ ПОНУЂАЧЕ ЧИЈЕ СУ ПОНУДЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ БРОЈ 404-62/2018-IV-09**

 **БИЛЕ НЕПРИХВАТЉИВЕ, ДА ДОПУНЕ СВОЈЕ ПОНУДЕ И ТАКО ИХ УЧИНЕ ПРИХВАТЉИВИМ**

**ПОЗИВ ЗА ДОПУНУ ПОНУДЕ САДРЖИ:**

1. Општи подаци о набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Упутство понуђачима како да сачине понуду
4. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
5. Образац понуде
6. Образац изјаве о независној понуди
7. Образац трошкова припреме понуде
8. Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама
9. Техничка документација и планови
10. Образац структуре цене са упутством како да се попуни

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**

**ГРАД ВРШАЦ**

**ТРГ ПОБЕДЕ 1**

**26300 Вршац**

**404-80/2018-IV-09**

**Датум: 08.10.2018. године**

На основу члана 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. став 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“ бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-80/2018-IV-09 од 02.10.2018.. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-80/2018-IV-09 од 02.10.2018. године, припремљен је:

**ПОЗИВ**

**ЗА ДОПУНУ ПОНУДА**

**КОЈА ЈЕ У ПРЕТХОДНО СПРОВЕДЕНОМ ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 404-62/2018- IV-09, А КОЈИ ЈЕ ОКОНЧАН ОДЛУКОМ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА БРОЈ**  **404-62/2018- IV-09 ОД 14.09.2018. ОЦЕЊЕНА КАО НЕПРИХВАТЉИВА**

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ**
	1. **Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**
* ГРАД ВРШАЦ
* Интернет страница: **www.** **www.vrsac.com**
* Матични број 08267944
* ПИБ 100912619
* Врста наручиоца: јединица локалне самоуправе
	1. **Подаци о врсти поступка јавне набавкe:**

Преговарачки поступак применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН где наручилац

позива само и све понуђаче који су учествовали у отвореном поступку јавне набавке број 404-62/2018 у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

* 1. **Основ за примену преговарачког поступка:** Поступак јавне набавке се спроводи применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН јер су у отвореном поступку поднете све неприхватљиве понуде. Наручилац ће позив за подношење ДОПУНЕ понуда упутити само и свим понуђачима који су учествовали у наведеном обустављеном поступку да допуне своје понуде тако да их учине прихватљивим.
	2. Позив за допуну понуда упућује се следећим понуђачима:
1. **Понуђач д.о.о. „БАКИЋ КОЛОР“ , Стевана Немање 42-44 Вршац;**
	1. **Предмет јавне набавке: набавка радова**

**Грађевински радови у насељеним местима на територији града Вршца;**

**Контакт:** Наташа Милутиновић, послови јавних набавки , Градска управа Вршац

 **e-mail:** nmilutinovic@vrsac.org.rs

1. **ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**
	1. **Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

**Опис предмета набавке**: **Грађевински радови у насељеним местима на територији града Вршца** према спецификацији и предмеру радова који су детаљно наведени у конкурсној документацији број 404-62/2018 за отворени поступак који је покренут Одлуком о покретању поступка број: 404-62/2018-IV-09 од 01.08.2018.

**Назив и ознака из општег речника набавки**: 45000000 – Општи грађевински радови

**2**.**2** Наручилац у преговарачки поступак позива **само** и **све** понуђаче који су учествовали у отвореном поступку **по ЈН бр. 404-62/2018**

Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју сте доставили у отвореном поступку јавне набавке број 404-62/2018 тако што ће те отклонити разлоге због којих је одбијена.

1. **Допуну понуде чине документа** која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 404-62/2018-IV-09 од 14.09.2018. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда.
	1. **Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне набавке број 404-62/2018 су следећи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Понуда број**  | **Назив, адреса и место седишта понуђача** | **Разлози за одбијање понуде****Понуђена цена без ПДВ** |
| 97 од 07.09.2018. године |  „Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44 | Понуда „Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44је неприхватљива јер је понуда број 97 од 07.09.2018. прелази износ процењене вредности јавне набавке.Понуђена цена износи : **4.491.663,25 динара без ПДВ** |

**Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом, дефинисани су по ЈН бр. 404-62/2018-IV-09**

**Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања, рок извођења радова и гарантни рок ) не могу бити неповољнији по Наручиоца него што су понуђени у понуди по ЈН бр. 404-62/2018-IV-09**

**Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне документације – јавна набавка број 404-62/2018-IV-09**  **који су му признати као исправни.**

* 1. **Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину подношења пуномоћја за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за преговарање.**

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.10.2018. годинедо 11:00 часова.

Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:30 часова у просторијама ГРАД ВРШАЦ, Градска управа Вршац Трг победе 1, канцеларија број 19 приземље Градске управе Вршац.

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање.

Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана 10.10.2018.године у 11,30 часова.

**У поступак преговарања укључују се понуђачи чије понуде су благовремене и за које се након отварања понуда утврди да немају битне недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да су отклонили недостатке својих понуда из претходног поступка и поднели прихватљиве понуде!**

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

* 1. **Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:**

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

1. **ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА**

***4.1. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА***

* **Елемент преговарања: укупна понуђена** цена
* **Начин преговарања:**

Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити

преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. **Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно спроведеном отвореном поступку.**

Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања

поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Комисија ће позвати овлашћеног представника понуђач да се, у временском року од 15 минута писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде у који ће, између осталих података, унети укупан износ цене и потписати, без обавезе оверавања печатом, исти предати у затвореној коверти комисији. Комисија ће на лицу места прочитати податке из Обрасца понуде.

Понуђена цена након једног круга биће окончана.

Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од

стране законског заступника понуђача.

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником

понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени) применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки елемент преговарања.

* **Саставни део Уговора** чини изабрана понуда са обрасцем структуре

цена, Записник о спроведеном преговарачком поступку, банкарска гаранција за озбиљност понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

1. **УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**Првобитно одређени услови за учешће у поступку јавне набавке и начин доказивања испуњености услова, као ни техничке спецификације и критеријуми за избор најповољније понуде, као и разлози за одбијање понуде остају непромењени, односно сви захтеви Наручиоца из отвореног поступка** **остају непромењени.**

**Понуђена цена у овом поступку не може бити већа од понуђене цене у претходном поступку.**

**3.1. Начин подношења допуне понуде**

* Допуна понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из

Позива за допуну понуде и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена-откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

* Понуђач који је у отвореном поступку понуду поднео самостално, нема могућност да у преговарачком поступку, у којем су понуђачи позвани само да допуне своје понуде, иступа са подизвођачем или подноси заједничку понуду, односно мења начин подношења понуде. Понуђач не може да учини промену свог статуса.
* Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.
* Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.
* Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
* Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
* Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда се подноси на адресу наручиоца – ГРАД ВРШАЦ ТРГ ПОБЕДЕ 1 26300 Вршац, са назнаком **,,Понуда за јавну набавку грађевинских радова у насељеним местима на територији града Вршца у преговарачком поступку са објављивањем позива за допуну понуда - ЈН бр. 404-80/2018 НЕ ОТВАРАТИ, пријемно место: ПИСАРНИЦА НАРУЧИОЦА;**
* На полеђини коверте или на кутији навести назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.
* **Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 10.10.2018. годинедо 11:00 часова.**
* Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:30 часова у просторијама ГРАД ВРШАЦ, Градска управа Вршац улица Трг победе 1 канцеларија бр.19 приземље градске управе Вршац.
* Наручилац ће све неблаговремене понуде, након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу, са назнаком на коверти понуде да је поднета неблаговремено.
* Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.
* Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.
* Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
* Наручилац ће одбити неприхватљиву понуду.
* Битни недостаци понуде – наручилац ће одбити понуду сходно чл.106.ЗЈН
	1. **Понуђач је у обавези да достави :**
* **Нов попуњен образац понуде коју је поднео и у претходном поступку као и све тражене доказе из овог Позива како би своју понуду учино прихватљивом; Сви остали услови остају како су дефинисани конкурсном документацијом у отвореном поступку број 404-62/2018-IV-09.**

|  |
| --- |
|  |

Наручилац у преговарачки поступак позива **само** и **све** понуђаче који су учествовали у отвореном поступку **по ЈН бр. 404-62/2018-IV-09 .** Понуда се саставља тако да се допуни и учини прихватљивим понуда коју сте доставили у отвореном поступку јавне набавке број 404-62/2018 тако што ће те отклонити разлоге због којих је одбијена.

* 1. **Допуну понуде чине документа** која представљају исправку битних недостатака из претходне понуде, сходно достављеној образложеној Одлуци о обустави претходног поступка број 404-62/2018 од 14.09.2018. године у којој су наведени разлози за одбијање приспелих понуда.
	2. **Разлози због којих је ваша понуда одбијена у поступку јавне набавке број 404-62/2018 су следећи:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Понуда број**  | **Назив, адреса и место седишта понуђача** | **Разлози за одбијање понуде****Понуђена цена без ПДВ** |
| 97 од 07.09.2018. године | Понуђач  „Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44 | Понуда понуђача „Бакић Колор“ д.о.о Вршац, Стевана Немање 42-44је неприхватљива јер је понуда број 97 од 07.09.2018. прелази износ процењене вредности јавне набавке.Понуђена цена је : **4.491.663,25 динара без ПДВ** |

**Сви услови и захтеви наручиоца који су дефинисани овим позивом, дефинисани су по ЈН бр. 404-62/2018-IV-09**

**Понуђени услови из обрасца понуде ( цена, начин плаћања, рок извођења радова и гарантни рок ) не могу бити неповољнији по Наручиоца него што су понуђени у понуди по ЈН бр. 404-62/2018-IV-09**

**Наручилац прихвата све доказе из понуде и конкурсне документације – јавна набавка број 404-62/2018-IV-09 који су му признати као исправни.**

* 1. **Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, времену и начину подношења пуномоћја за учешће у отварању понуда, као и пуномоћја за преговарање.**
1. Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 11:30 часова у просторијама ГРАД ВРШАЦ, Градска управа Вршац улица Трг победе 1, канцеларија бр.19 приземље Градске управе Вршац.

Представници понуђача на отварању морају приложити овлашћење за заступање.

Поступак преговарања ће се обавити након поступка отварања понуда, дана 10.10.2018. године у 11,30.часова.

**У поступак преговарања укључују се понуђач чија је понуде благовремене и за које се након отварања понуда утврди да нема битан недостатке из члана 106. ЗЈН, односно да је отклонио недостатак своје понуде из претходног поступка и поднео прихватљиву понуду!**

Представници понуђача који учествују у преговарачком поступку морају да приложе одговарајуће пуномоћје за преговарање.

* 1. **Обавештење о року у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора:**

Одлуку о додели уговора, са образложењем, наручилац ће донети у року од 25 дана од дана отварања понуда. Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

1. **ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА**

***4.1. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА***

* **Елемент преговарања: укупна понуђена** цена
* **Начин преговарања:**

Након отварања поднетих понуда, комисија за јавну набавку ће извршити

преглед и оцену понуда у циљу утврђивања њихове прихватљивости. Почетном понудом се сматра укупна понуђена цена из поднете понуде. Понуђена цена у преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у претходно спроведеном отвореном поступку.

Поступак преговарања ће се обавити истог дана, одмах након окончања

поступка отварања понуда, са овлашћеним представником понуђача. Комисија ће позвати овлашћене представнике понуђач да се, у временском року од 15 минута писано изјасне тако што ће попунити Образац понуде у који ће, између осталих података, унети укупан износ цене и потписати, без обавезе оверавања печатом, исти предати у затвореној коверти комисији. Комисија ће на лицу места прочитати податке из Обрасца понуде.

Понуђена цена након једног круга биће окончана.

Писано овлашћење за преговарање мора бити оверено и потписано од

стране законског заступника понуђача.

Преговарање ће се обавити директно са овлашћеним представником

понуђача, писаним изјашњавањем о напред наведеним елементима преговарања (цени) применом једног круга уз вођење записника о преговарању у који се уноси сваки елемент преговарања.

* **Саставни део Уговора** чини изабрана понуда са обрасцем структуре

цена, Записник о спроведеном преговарачком поступку, банкарска гаранција за озбиљност понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке.

**VI.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

**Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за ЈН** **бр. 404-80/2018-IV-09, Грађевински радови у несељеним местима на територији града Вршца**

|  |
| --- |
|  **подаци о понуђачу** |
| пословно име или скраћен назив:  |  |
| адреса седишта: |  |
| овлашћено лице за потписивање уговора: |  |
| особа за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| телефон: |  |
| факс: |  |
| текући рачун:  |  |
| банка:  |  |
| матични број:  |  |
| шифра делатности:  |  |
| ПИБ број: |  |

Понуду дајемо **(заокружити):** а) самостално б) заједничка понуда в) са подизвођачем

**Укупна вредност понуде без ПДВ-а:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Укупна вредност понуде са ПДВ-ом:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Начин плаћања:** Плаћање изведених радова вршиће се на основу привремених и окончане ситуације.

**Рок за завршетак посла**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (највише 60) календарских дана од дана увођења у посао

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_( најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда).

Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачима: \_\_\_\_\_%

Део предмета набавке који ће се вршити преко подизвођача:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са подизвођачем.

 Потпис понуђача:

 М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА - ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ***ЈН-* ***404-80/2018-IV-09****, Грађевински радови у несељеним местима на територији града Вршца*  |
| **ПОДАЦИ О ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА** | **ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ**  |
| **Овлашћени члан који је носилац посла и који подноси понуду:**скараћено пословно име:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адреса седишта :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_име овлашћеног лица за потписивање уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |
| Члан групе:скараћено пословно име:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адреса седишта :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_име лица за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |
| Члан групе:скараћено пословно име:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адреса седишта :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_име лица за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |
| Члан групе:скараћено пословно име:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_адреса седишта :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_матични број:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ПИБ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_име лица за контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Потпис одговорног лица:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п. |
|  *Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |

**Прилог: Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.**

**Напомена:** Понуђач попуњава и доставља овај образац само уколико се подноси заједничка понуда.

|  |
| --- |
| **ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***ЈН* ***404-80/2018-IV-09****, Грађевински радови у несељеним местима на територији града Вршца* |

|  |
| --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР  |    |
| Адреса седишта  |    |
| Матични број  |    |
| ПИБ  |    |
| Име особе за контакт  |    |
| Електронска адреса  |    |
| Број телефона  |    |
| Број факса  |    |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  |    |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  |    |

|  |
| --- |
| ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  |
| Пословно име или скраћени назив из регистра АПР  |    |
| Адреса седишта  |    |
| Матични број  |    |
| ПИБ  |    |
| Име особе за контакт  |    |
| Електронска адреса  |    |
| Број телефона  |    |
| Број факса  |    |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач  |    |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач  |    |

**Напомене:**

-Понуђач попуњава и доставља овај образац само уколико се подноси понуда са подизвођачем.

-Образац оверава понуђач

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VI.2. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  1. Инвестиционо одржавање крова МЗ Загајица |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
| **И** | **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена кровног покривача од жљебастог црепа према техничким условима СРПС У.Ф4.010. Сваки шести цреп приковати са два поцинкована ексера за нову летву. Постојећи цреп пажљиво демонтирати, очистити и сложити на тавану за постављање на делу кровне равни где се врши претрес крова. Обрачун по м2 косе кровне површине са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 135,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Претрес крова са постојећим црепом и заменом летви по потреби .Обрачун по м2 косе кровне површине, са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 350,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена дотрајалих летви димензија 28/48 мм (СРПС Д.Ц1.040), за покривање фалцованим црепом. Обрачун по м2 косе кровне површине са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 135,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена висећих хоризонталних олука,олучних вертикала од поцинкованог лима и одвоз на градску депонију. Обрачун по м' са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|   |   | м | 50,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена трулих делова дрвених греда , гредама истог пресека или закивањем даском са обе стране такозвано "пеглање" деформисаних рогова и дрвених греда ,стварне количине биће утврђене након демонтаже кровног покривача. Обрачун по метру , са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 0,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена опшива стрехе од једнострано рендисане даске , у свему како је постојећи опшив са покривном летвицом на споју и чеоном даском. Демонтирани материјал транспортовати из дворишта. Обрачун по м2 стрехе заједно са двостуким премазом од садолина . |  |  |  |  |
|   |   | м² | 25,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Набавка и уградња слемењака у малтеру. Пре постављања слемењаке натопити водом. Малтер нанети на врхове црепова, а слемењаке положити тако да се малтер повлачи. На уски крај слемењака нанети малтер и утиснути следећи слемењак. Обрачун по м' постављених слемењака.  |  |  |  |  |
|   |   | м | 21,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Опшивање споја кровне равни и стрехе поцинкованим лимом д=0,5мм, претходно изравнати неравнине ради доброг приањања лима . Ивице опшива савијају се у обод у ширини од 2-3цм и лименим подвезама причвршћују испод кровног покривача на сваких 50цм. Обрачун по м' мерено по средини. |  |  |  |  |
|   |   | м | 12,00 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Инвестиционо одржавање објекта МЗ Мали Жам |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
|  **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
| Набавка и постављање материјала за термоизолацију таванице у таванском простору на постојећој подној конструкцији у следећим слојевима: ПЕ фолија- активна парна брана Хомесеал ЛДС5 Силк са преклопима од 10цм залепљеним универзалном траком Хомесеал ЛДС Солифит или.сл ; Минерална вуна, стаклена КНАУФ Инсулатион ДП3 или сл. д=10цм, прекривена трослојном паропропусном-водонепропусном фолијом за заштиту од прашине. Обрачун по површини прекривеног пода тавана. |  |  |  |  |
|   | м2 | 360,00 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Претрес крова у Стражи, Дом културе |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
|  **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Претрес кровног покривача од црепа на спојевима са лимарским опшивима и олуцима због прокишњавања . Демонтирати постојећи цреп у три,четири реда, заменити летве које су сатрулиле и монтирати цреп са правилним налегањем , потребним украјањем и везивањем сваког црепа око иксни и хоризонталних олука ради спречавања продливања кише и завејавања снега под ударима ветра. |  |  |  |  |
|   | м2 | 140,00 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  4. Инвестиционо одржавање помоћне зграде МЗ Стража |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
|  | **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
| 1 | Демонтажа постојећег кровног покривача од валовитог салонита (100%), олука и свих опшива, дотрајалих дрвених греда са одвозом на депонију удаљену до 3 км. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена дотрајалих дрвених гредица дим 5/8цм на размаку за покривање ТР40/230 поцинкованим лимом . Обрачун по м2 кровне површине. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена постојећих дрвених стуба, греда и рогова. Обрачун по кубику дрвене јелове грађе II класе. Греда стуб дим 12/10цмРогови дим 10/10цм |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Покривање кровне равни челичним поцинкованим лимом ТР40/230 дебљине 0.6мм према стандардима (ГН 771,100). Лимене траке се слажу са преклопом мин 8 цм, све преклопе утврдити закивцима са постављањем подлошки од цинка испод главе закивка, хоризонталне наставке извести на местима преко рожњача. Опшивања на крову покривеним таласастим лимом врше се равним лимом чије се ивице повијају у таласаста удубљења и заковцима причвршћују за кровни покривач. Дуж стрехе испод лименог покривача ексерима приковати подложне траке ради спречавања подизања под ударима ветра. Обрачун по м2 косе кровне површине. |  |  |  |  |
|   |   | м2 | 68,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рушење преградног зида од опекарског блока, одвоз шута на депонију. Обрачун у м32,5\*4,4\*0,2м3 |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 2,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Стругање постојећег креча и малтера са зида од опеке, одвоз шута на депонију. Обрачун по м2 |  |  |  |  |
|   |   | м² | 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7 | Рушење бетонског пода, нивелисање земљане постељице за тампон шљунка и кошуљице, д=5+7цм, одвоз шута на депонију. Обрачун по м3.11,8\*4,4\*0,12м3 |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 6,40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Израда тампона од шљунка д=5цм, преко земљане постељице, са збијањем и равнањем. Обрачун по м3 збијеног тампона53,0\*0,05 . |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 2,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Израда пливајуће подне плоче д5-7цм, од бетона марке МБ20 са завршним пердашењем, преко тампонског слоја. Обрачун по м353,0\*0,07 |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 3,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 10 | Малтерисање унутрашњих зидова у продужном малтеру. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда и постављање олучних вертикала пресека као постојећи олуци, развијене ширине 50цм од поцинкованог лима д=0,5мм. Обујмице за причвршћивање олучних вертикала поставити на растојању од 2цм. Обрачун по м1 олучне вертикале, мерено по оси цеви, при чему се сваки прелом цеви рачуна као 0,5м. У цен обрачунати израду декоративних делова по угледу а постојеће. Обрачун по м, мерено по оси олука. |  |  |  |  |
|   |   | м1 | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 12 | Опшивање калканског зида поцинкованим лимом д=0,5мм са горње стране преко анкерованих поцинкованих држача са окапницом са једне стране и везом за опшив споја кровног покривача и зида са друге стране. Ивица испод кровног покривача се савије обод и лименим подвезама причврсти за летве. Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|   |   | м1 | 5,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 13 | Израда и постављање висећих олука пресека као постојећи, развијене ширине 33 цм, од поцинкованог лима д=0,5мм, у нагибу 0,5-1,0% ка одводној вертикали. Олук се ослања на поцинковане куке од пљоштеног челика 8/24мм, распоређених на растојању од 0,8-1,0м. Обрачун по м, мерено по спољној ивици олука. |  |  |  |  |
|   |   | м | 12,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | Набавка потребног материјала и израда унутрашњег развода електроинсталација у две просторије укупно 53м2, за осветљење, потребне утичнице и прекидачи. Обрачун компл. |  |  |  |  |
|   |   | компл | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка потребног материјала и израда цевног развода водовода и канализације за два точећа места (лавабо и судопера), фазонских комада и помоћног материјала за причвршћивање цевовода. Обрачун компл. |  |  |  |  |
|   |   | компл | 1,00 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  5. Стара школа МЗ Куштиљ |  |  |
|   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
| **I** | **ПРИПРЕМНИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Уклањање постојећег дашчаног пода иподпатосница, са изношењем и слагањемматеријала ван објекта. Обрачун по м2. |  |  |  |  |
|   |   | м² | 33,44 |  |  |
| **II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изношење вишка земље, ради нивелације пода у свим просторијама и одлагање на привременојдепонији на радилишту. Обрачун по м3 изнетог земљаног материјала, мерено у самоникломстању. |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 19,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и насипање тампонског слоја шљункаиспод подова, у дебљини од 12 см. Обрачун пом3 насутог материјала у збијеном стању. |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 9,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Танспорт шута и вишка земљаног материјала,на депонију удаљену до 3 км. Са потребнимутоваром и разастирањем на месту истовара.Обрачун по м3 превезеног материјала урастресистом стању.. |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 22,61 |  |  |
| **III ЗИДАРСКИ РАДОВИ** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подзиђивање зидова, до висине од 1 м,зиданих непеченом опеком у блатном малтеру,у кампанадама које не прелазе дужину од 1 м.Подзиђивање извести опеком у продужноммалтеру. Током извођења радова монтиратиелементе цевне скеле, којима се подухватајуделови зидова на којима се изводиподзиђивање, са циљем да се се спречинепланирано зарушавање дела зида. Тежинупостојећег зида на новосазидани подзидпренети преко кајли (двених клинова од тврдогдрвета). Обрачун по м изведеног подзида. |  |  |  |  |
|   |   | м1 | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рабицирање зидова, рабиц плетивном,исеченим у траке ширине 50 см. Рабицирањеизвести на свом пукотинама, где је дошло долома зида у целој дебљини зида. Пукотине прерабицирања проширити и очистити одпрашине. Рабицирање извести преко свихспојева постојећег старог зида и отвора који сузазидани, а где нису изведене зидарске везеизмеђу постојећег зида и зазиданог отвора.Обрачун по м постављеног рабиц плетива уширини од 50 см. |  |  |  |  |
|   |   | м1 | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Малтерисање зидних површина продужниммалтером у два слоја, грубо и фино, у укупнојдебљини од 2,5 см. Површине за материсањепретходно очисити и опрашити, а затимиспрскати ретким малтером. Обрачун по м2омалтерисане површине. |  |  |  |  |
|   |   | м2 | 278,53 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Малтерисање лучног надпрозорникапродужним малтером у два слоја грубо и фино.Млатерисање извести помоћу дашчане вођице, изрезане према радијусу зиданог луканадпрозорника. Обрачун по м. |  |  |  |  |
|   |   | м1 | 1,15 |  |  |
| **IV БЕТОНСКИ РАДОВИ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонирање подне плоче, бетоном МБ 20, удебљини од 12 см. Бетонирање извести узвођице, потпуно хоризонтално, а горњуповршину исперадшити. Обрачун по м2избетониране подне плоче. |  |  |  |  |
|   |   | м2 | 77,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  6.Инвестиционо одржавање Дома културе у МЗ Марковац |  |  |
|  |  |   |   |   |   |
|  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
|  | **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поправка постојеће пластичне ламперије на плафону у сали и над бином. –оријентационо око 30% од површине сале са бином. Обрачун паушално. (215х0,3=64,5м2) |  |  |  |  |
|   |   | м² | 64,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Израда спуштеног плафона од ГК плоча по систему Кнауф на металној подконструкцији са бандажирањем спојница и шпахтловањем 2Х (просторије 6 и 7) обрачун по м2 укупног плафона |  |  |  |  |
|   |   | м² | 38,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набавка и уградња подних керамичких плочица у просторијама где је то планирано (просторије 2,3,4,6 и 7). Обрачун по м2 корисне површине просторија, плочица II класе заједно са лепком којим се уграђује и масом за фугованје |  |  |  |  |
|   |   | м2 | 230,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обрада шпалетни око уграђених прозора са унутрашње стране. Како је велики обијени простор, надзор ће наложити на којим местима се мора подзидати полуткама опеке, где је потребна термоизолација (стаклена вуна – обавезно изнад прозора, где је била кутија за ролетне), клин, малтер, мрежица. Узима се просечна цена по комаду просечног отвора 120/150 |  |  |  |  |
|   |   | ком | 11,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5 | Набавка и постављање прозорске ПВЦ даске, ширине 40цм. Обрачун по м1 |  |  |  |  |
|   |   | м1 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чишћење простора од непотребних ствари, алата и прашине, прање свих површина и прозора (одлепити заштитне траке) |  |  |  |  |
|   |   | пауш |  |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Хидроизолација зидова МЗ Павлиш |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
| **I** |  **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Израда хоризонталне хидроизолације по ХИО технологији или сл. пресецањем зидова од опеке дебљине од 35-50цм. Зидове пресећи дијамантским сајлама у етапама од 20-30цм, очистити рез, измерити висину реза ради уградње ПВЦ шина ширине 9,5 цм искључиво са вертикалним ребрима као ХИО мастер шина или сл . Пре уградње сваку шину са 13мм прецизно обрусити на измерену висину реза да би шине након уградње својом конструкцијом спречиле слегање објекта а вертикална крилца преузела у потпуности вертикално оптерећење без икаквих деформација. Резове ињектирати цемент полимерном масом са пумпом под притиском од 30 бара и специјалном иглом која се увлачи дубоко у рез. Ињектирана маса мора у потпуности да испуни зону реза као и површину шине и да након очвршћавања са шином чини нову монолитну спојницу. Обавезно приложити атест о испитивању носивости саме шине на вертикално оптерећење као и резултат испитивања адхезије. |  |  |  |  |
|  | дебљина зида 40цм | м | 32,00 |  |  |
|   | дебљина зида 55цм | м | 70,50 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8. Инвестиционо одржавање крова дома културе МЗ Месић |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |   |
|  |  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
|  |  | **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Замена кровног покривача од жљебастог црепа према техничким условима СРПС У.Ф4.010. Сваки шести цреп приковати са два поцинкована ексера за нову летву. Постојећи цреп пажљиво демонтирати, очистити и сложити на тавану за постављање на делу кровне равни где се врши претрес крова. Обрачун по м2 косе кровне површине са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|  |   |   | м² | 210,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Замена дотрајалих летви димензија 28/48 мм (СРПС Д.Ц1.040), за покривање фалцованим црепом. Обрачун по м2 косе кровне површине са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|  |   |   | м² | 210,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Замена висећих хоризонталних олука,олучних вертикала од поцинкованог лима и одвоз на градску депонију. Обрачун по м' са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|  |   |   | м | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Замена трулих делова дрвених греда , гредама истог пресека ,стварне количине биће утврђене након демонтаже кровног покривача. Обрачун по метру , са транспортом шута на сеоску депонију. |  |  |  |  |
|  |   |   | м3 | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Замена опшива стрехе од једнострано рендисане даске , у свему како је постојећи опшив са покривном летвицом на споју . Демонтирани материјал транспортовати из дворишта. Обрачун по м2 стрехе заједно са двостуким премазом од садолина . |  |  |  |  |
|  |   |   | м² | 17,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Набавка и уградња слемењака у малтеру. Пре постављања слемењаке натопити водом. Малтер нанети на врхове црепова, а слемењаке положити тако да се малтер повлачи. На уски крај слемењака нанети малтер и утиснути следећи слемењак. Обрачун по м' постављених слемењака.  |  |  |  |  |
|  |   |   | м | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Презиђивање димњака изнад кровне равни ,малтерисање грубо и фино у укупној дебљини од 2.5 цм зиданих површина димнњака са претхдходним чишћењем и набацаним шприц малтером и израдом димњачке капе. Обрачун по ком |  |  |  |  |
|  |   |   | ком | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Опшивање димњака поцинкованим лимом д=0,5мм, од четири скројена и савијена дела који се након међусобног спајања леме. Димњак се опшива у висину 20-30 цм, и подвачи 20цм испод кровног покривача. Обрачун по комаду |  |  |  |  |
|  |   |   | ком | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | Опшивање споја кровне равни и стрехе поцинкованим лимом д=0,5мм, претходно изравнати неравнине ради доброг приањања лима . Ивице опшива савијају се у обод у ширини од 2-3цм и лименим подвезама причвршћују испод кровног покривача на сваких 50цм. Обрачун по м' мерено по средини. |  |  |  |  |
|  |   |   | м | 9,90 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 9. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА МЗ ШУШАРА |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | ј.м. | Колицина | Јед цена | Укупно |
| **I** |  **ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ** |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинска уградња слоја дробљеног шљунка фракције 0-31,5 мм, дебљине д=15цм. Цена обухвата набавку ,превоз, разастирање , планирање и ваљање. |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 17,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча дебљине 6цм на нивелационом слоју дробљеног каменог агрегата фракције 4-8мм, дебљине слоја 4цм са фуговањем спојница песком. Обрачун по м2 уграђених бехатон плоча. |  |  |  |  |
|   |   | м2 | 110,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Израда пешачке стазе неармираним бетоном МБ25, дебљине д= 10цм . Цена обухвата израду оплате и уградњу бетона. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |
|   |   | м3 | 1,70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | Набавка и уградња сивих бетонских ивичњака 12/18 на слоју бетона, на тампону од дробљеног агрегета. Након постављања и учвршћивања ивичњака спојнице се заливају цементним малтером Обрачун по м уграђеног ивичњака. |  |  |  |  |
|   |   | м | 38,80 |  |  |

УКУПНО БЕЗ ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УКУПНО СА ПДВ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**УКУПНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **РБР** | **НАЗИВ** | **Цена без ПДВ** | **ПДВ** | **Цена са ПДВ** |
| 1. | МЗ ЗАГАЈИЦА |   |   |   |
| 2 | МЗ МАЛИ ЖАМ |  |  |  |
| 3 | МЗ СТРАЖА I |  |  |  |
| 4 | МЗ СТРАЖА II |  |  |  |
| 5 | МЗ КУШТИЉ |   |   |   |
| 6 | МЗ МАРКОВАЦ |  |  |  |
| 7 | МЗ ПАВЛИШ |  |  |  |
| 8 | МЗ МЕСИЋ |  |  |  |
| 9 | МЗ ШУШАРА |  |  |  |
| **УКУПНО:** |  |  |  |

**Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:**

* + *Признају се само понуде које обухватају све тражене радове.*
	+ *Укупна цена радова мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.*
	+ *Понуђач мора да попуни сва поља, овери печатом и потпише Образац структуре цене, чиме потврђује да су тачни подаци који су у њему наведени. Уколико се подноси заједничка понуда, сви чланови групе понуђача потписују и оверавају предметни Образац, осим ако је у споразуму, на основу члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама, наведен учесник у заједничкој понуди (члан групе понуђача) који ће бити носилац посла.*

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VI.3. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** достављање овог обрасца није обавезно

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**V**I**.4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, ,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавкебр. 404-80/2018-IV-09, Грађевински радови у несељеним местима на територији града Вршца поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

***Напомена:*** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

 **Уколико пону ду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**VI.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_у поступку јавне набавке бр. 404-80/2018-IV-09, Грађевински радови у несељеним местима на територији града Вршца поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. Потпис понуђача

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_